**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 24.07.2019г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 22 июля по 26 июля 2019 года согласно п.16 **Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,**(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829)«тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена [приказом](jl:31134077.0%20) Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в Алматинском и Есильском районе.

Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.: 771211,771216,798897,771292,396908, ГКП «Городской центр» 109.

***По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.***

**Список объектов отключаемых на период испытаний 22.07-26.07.2019г.**

**ТМ 55**

**1.**  ул.Е10.Коргальджынское шоссе (МЖК), ЖК «Кулагер». Перес. Ул.Е10,13,15,199(МЖК), Чингиз Айтматова 29А, в квартале Е16,199,17,30 (МЖК), ЖК «Сити Лэйк», ул. Сыганак и ул.Е29,11,30,13 (МЖК), ЖК «Шыгыс», ЖК «Гран Парк-1», Зелёный квартал, ул.Е51д.55, ЖК «Би Сити Сеул», ЖК «Зам Зам», ЖК «Алтын Шар», ЖК «Семь палат», МЖК «Шатер», ЖК «ЭкоДом», ЖК «Коркем Tower», ЖК «Жагалау», ул.Е16,Е199,Е17,Е30, ЖК «Меруерт».

**ж/д-24**

**2.** Школа №82

**шк.-3**

**3.** ТОО «Аз Казах Алтын»

**пр.-1**

**Всего: 28 объекта**

**2019 жылғы 24 шілдеге жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат**

"Астана-Теплотранзит" АҚ 2019 жылғы 22-26 шілде аралығында **Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының** (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» 16-тармағына және **Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың** *(Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4***бұйрығымен***бекітілді*) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды, осыған байланысты Есіл және Сарыарқа аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ТК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211, 771216, 798897, 771292, 396908, «Қалалық орталық» МКК 109

***Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.***

**2019ж.22.07-26.07. сынау кезеңінде істен ажыратылатын нысандар тізімі**

**55-ЖМ**

1. Е10 көшесі, Қорғалжын тас жолы (КТК), «Құлагер» ТК. Е10,13,15,199 көшелерінің қиылысы (КТК), Шыңғыс Айтматов көшесі, 29А, Е16,199,17,30 орамдағы (КТК), «Сити Лэйк» ТК, Сығанақ және Е29,11,30,13 (КТК) көшелері, «Шығыс» ТК, «Гран Парк-1» ТК, Зелёный квартал, Е51 көшесі, 55 үй, «Би Сити Сеул» ТК, «Зам Зам» ТК, «Алтын Шар» ТК, «Семь палат» ТК, «Шатер» КТК, «ЭкоДом» КТК, «Көркем Tower» КТК, «Жағалау» ТК, Е16,Е199,Е17,Е30 көшесі, «Меруерт» ТК.

**т/ү - 24**

**2.** №82 мектеп.

**мектеп - 3**

**3.** «Аз Казах Алтын» ЖШС

**басқалар - 1**

**Барлығы: 28 нысан**