**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 11.07.2018г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 9 по 13 июля 2018 года согласноп.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане, (утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V, зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в Алматинском и Есильском районах.

 Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.: 771200, 771211, 771216, 792160(вн.101), 771292, ГКП «Городской центр» 109.

По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.

**Список объектов отключаемых на период испытаний с 9 по 13 июля 2018г**

**ТМ 33,41,50,50,51.**

1. Иле 30,32, Лепсы 42, 42/1, 46, Кошкарбаева 80, Кобыланды-Бурабай (11ж/д), Кордай 2

 **Жилые дома-8**

2. Vip городок 6, 2, 3, 5, 4, 3, 3/1, 61 **частные дома-8**

3.Лепсы 38, Бурабай 40 **школы.-2**

4. Кошкарбаева 64, 66. **больницы.-2**

5. Бурабай 38, Б. Момышулы (район Сш-53) **детсад-2**

6. Момышулы 31, Едил 26, Лепсы 63, 73, Промзона 21, 10 (индустриальный парк) ТОО «Максат», Астана Жиhаз, Локомотивный Завод, Тальго, ул.184 Центр технологии на транспорте, завод по выпуску электровозов, Пушкина 71/1, 73, 75, 73/1, Тепличный комбинат, Президентский оркестр, Пожарное депо, Жансугурова 7, Таульсиздик 38, СВХ ТОО «Самрук сактау».

 **прочие-22**

**Всего: 44 объекта**

2018 жылғы 11 шілде жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат

"Астана-Теплотранзит" АҚ 2018 жылғы 9 – 13 шілде аралығында Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды, осыған байланысты Алматы және Есіл аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ТК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771200, 771211, 792160 (ішкі 101), 771292, «Қалалық орталық» МКК 109

Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.

**2018ж. күні сынау кезеңінде істен ажыратылатын нысандар тізімі**

1. Іле көшесі, 30,32, Лепсі көшесі, 42,42/1,46, Қошқарбаев көшесі, 80, Қобыланды-Бурабай (11т/ү), Қордай көшесі, 2.

 **т/ү-8**

2. Vip қалашық 6,2,3,5,4,3,3/1,61 **ж/ү-8**

3. Лепсі көшесі, 38, Бурабай көшесі, 40 **мектеп-2**

4. Қошқарбаев көшесі, 64, 66. **аурухана -2**

5. Бурабай көшесі, 38 Момыш улы (район СШ 53) **балабақша-2**

6. Момышұлы даңғылы, 31, Еділ көшесі, 26, Лепсі көшесі, 63,73, Өнеркәсіптік аймақ 21,10 (индустралды парк) «Мақсат» ЖШС, Астана Жиhаз, Лоомотив зауыты, Тальго, 184-көше Көліктегі технология орталығы, электровоз құрастыру зауыты, Пушкин көшесі, 71/1,73,75,73/1, Жылыжай комбинаты, Президент оркестрі, Өрт сөндіру депосы.

Жансүгірұлы көшесі, 7, Тәуелсіздік даңғылы, 38.

 **басқалары - 22**

**Барлығы: 44 нысан**